**G-Petrol d.o.o. Sarajevo**

Marka Marulića br. 2, Lamela B, Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Tel:+387 33 944 914; Faks:+387 33 942 099

Broj:

Datum:



TEHNIČKI ZADATAK

Za izbor dobavljača po odobrenom projektu:

Zamjena sekcionih vrata na praonicama BS G-Petrol-a

**Sektor za maloprodaju**

**Sarajevo 10.04.2025. godine**

**TEHNIČKI ZADATAK**

PREDMET TEHNIČKOG ZADATKA

Predmet ovog tehničkog zadataka je zamjena ulaznih i izlaznih sekcionih vrata na praonicama na benzinskim stanicama:

* Sarajevo 4, Džemala Bijedića bb, 71 000 Sarajevo;
* Sarajevo 5, Kurta Schorka 3 A, Sarajevo;
* Tuzla 3, Bulevar 2. Korpusa Armije BiH, 75 000 Tuzla.

Vrata moraju biti najnovije generacije sa minimalnim tehničkim karakteristikama koje su navedene u ovom tehničkom zadatku. Proizvođači panela i okova, kao i motor moraju biti renomirani proizvođači iz regiona i svijeta. Kompletna ugradnja i postavljanje je u obavezi dobavljača.

Planirana je ugradnja tako da ulazna vrata u autoproanicu na svim predmetnim lokacijama posjeduju induktivnu petlju dok izlazna vrata nije potrebno raditi sa induktivnom petljom. Uvezivanje induktivne petlje je u obavezi dobavljača tako da se dobije stanje da bi funkcinisala vrata preko induktivne petlje. Dimenzije vrata moraju da odgovaraju trenutnim dimenzijama vrata na predmetnim lokacijama, okvirna dimenzija je 3300x3000 mm.

Tehničke karakteristike sekcionih vrata:

* Boja RAL 9006 ili neki drugi standardni, koji će biti predoćen dobavljaču prije izrade,
* Fotoćelije na ulaznim i na izlaznim vratima,
* Ispuna, ALU panel debljine 40mm, ispunjeno termoizolacionom pjenom,
* Nova konstrukcija za podizanje vrata,
* Mogućnost otvaranja vrata na daljinski, taster i ručno putem lanca,
* Uvezivanje na napon,
* Industrijski motor renomiranih proizvođača tipa BFT ili Pegaso 220 V
* Po dva daljinska za ulazna i za izlazna vrata,
* Ispune od pleksiglasa planirano je da budu u količini kao trenutna vrata na ovim lokacijama, a konačan izled i broj otvora pleksiglasa potrebno je potvrditi sa Investitorom prije izrade,
* Ulazna vrata u praonici moraju da posjeduju vrata za ulazak osoblja na poziciji koju je potrebno proći sa investitorom prije izrade,
* Potrebno pribaviti odgovarajuću zakonsku dokumentaciju, kao i upustvo za korištenje i rukovanje.

Tehničke karakteristike gore navedene su minimalne koje dobavljač mora ponuditi.

Garantni rok na opremu i radove mora biti **minimalno 24 mjeseca** od dana puštanja u rad.

OPIS TEHNIČKOG ZADATKA

Ovim Tehničkim rješenjem je predviđeno da se izvrše sljedeći radovi:

* Demontaža postojećih vrata te odvoz na deponiju;
* Nabavka, isporuka i ugradnja novih vrata, ulazna i izlazna vrata;
* Ugradnju induktivne petlje na ulaznim vratima;
* Ugradnja, povezivanje i konfiguraciju po uputama investitora;
* Puštanje u rad;
* Svi radovi koji su potrebni da bi se ugrađena vrata u potpunosti pustila u rad po sistemu ključ u ruke;
* Obrada ivica nakon montaže novih vrata, građevinskim putem, ukoliko dođe do oštećenja prilikom demontaže i montaže vrata;
* Održavanje u garantom roku i otklanjanje svih kvarova nastalih na vratima,
* Nakon izvršenih radova i puštanja u rad dobavljač je dužan predati odgovarajuću tehničku dokumentaciju, po zahtjevu investitora.

Način ugradnje, izgled, broj ispune sa pleksiglasom, lokacija malih vrata za ulaz, i sve druge karakteristike i tehnička rješenja potrebno je prije izrade proći sa odgovornom osobom G-Petrola.

SERVISIRANJE I REZERVNI DIJELOVI

Za vrijeme trajanja garantnog roka, svi kvarovi na uređajima su u nadležnosti dobavljača, odnosno isti je dužan da stavi u ispravno stanje najkasnije u roku od **48 sati** od trenutka zaprimanja prijave kvara, a u slučaju opasnosti po zdravlje i život uposlenika i kupaca intervencija mora biti u roku od **6 sati**.

Kao rezervni dijelovi u garantnom roku, trebaju se koristiti novi i originalni dijelovi proizvođača sa adekvatnom popratnom dokumentacijom.

Ponuđač je u obavezi omogućiti isporuku originalnih dijelova i servisiranje opreme u periodu 10 godina, od dana ugradnje.

Svaki rezervni dio ugrađen u garantnom roku mora imati i **garantni rok** propisan od strane proizvođača, a najmanje 12 mjeseci od dana ugradnje.

FAKTURISANJE

Fakturisanje od strane dobavljača prema naručiocu vrši se odmah po izvršenoj usluzi, a po obostranom potpisivanju Zapisnika o izvršenoj usluzi.

Zapisnik o izvršenoj usluzi treba da, pored zakonski obaveznih naznaka, sadrži broj ugovora.

**U prilogu Računa treba da se nalazi:**

* Potpisan i ovjeren Radni nalog G-Petrola;
* Potpisan zapisnik o izvršenoj usluzi.

U slučaju da se dostavi faktura koja ne sadrži sve potrebnu dokumentaciju ista će biti vraćena dobavljaču na dopunu.

UGOVORENA KAZNA

Ugovorena kazna je mehanizam zaštite naručioca u slučaju da dobavljač ne izvrši uslugu popravke u definisanom roku.

**Iznos ugovorene kazne je 50KM bez PDV-a za svaki sat zakašnjenja, od momenta prijave kvara.**

Ugovorena kazna za prekoračenje **ugovorenog roka za realizaciju projekta je 200 KM bez PDV-a** za svaki dan zakašnjenja, bez saglasnosti odgovornog lica G-Petrol.

VRIJEME ZA REALIZACIJU PROJEKTA– ROK

Dozvoljeno vrijeme isporuke opreme, ugradnje i puštanje u funkciju je **75 dana** od dana obostranog potpisivanja ugovora, u kojem dobavljač treba u potpunosti izvršiti ugradnju uz potpunu funkcionalnost, bez naknadnih dodatnih radova i troškova.

Ovaj rok može se produžiti u izuzetnim slučajevima uz saglasnost odgovornog lica G-Petrola.

USLOVI PONUDE

Ponuda treba još da sadrži:

1. Izjavu da cijena radova iz Ponude obuhvata sve troškove nabavke opreme, ugradnje i puštanja u rad, uz potpuno funkcionisanje opreme i postrojenja, bez dodatnih troškova;
2. Izjava o sposobnosti isporuke originalnih dijelova i servisiranja opreme u periodu 10 godina nakon isteka garantnog roka. Izjava može biti prenesena od Proizvođača opreme;
3. Izjavu o garantnom roku od 2 (dvije) godine na ugrađenu opremu i izvršene radove;
4. Ostala dokumentaciju prema Tehničkim, eliminacijskim kriterijima za izbor dobavljača;
5. Detaljnu tehničku specifikaciju opreme koju dobavljač nudi.

TEHNIČKI ELIMINACIJSKI KRITERIJ ZA IZBOR DOBAVLJAČA

Svaki dobavljač koji konkuriše na tenderu, mora da zadovolji eliminacijske kriterije koji su dati u Tabeli 1 – Kvalifikacioni kriterijumi.

**Тabela 1.**

| Br. | Kriterij | Dokumentacija koja se dostavlja |
| --- | --- | --- |
|  | Pravo konkurisanja imaju dobavljači koji imaju minimalno 3 godine iskustva u ugradnji i održavanju vrata. | Potrebno je da dobavljač dostavi potvrdu od minimalno 2 naručioca kojima je dobavljač vršio uslugu ugradnje i održavanja. |

**Ovlaštena Kontakt osoba od strane G-Petrola:**

Admir Omerović

Menadžer za tehničku podršku i održavanje

G Petrol d.о.о. Sarajevo

Bosna i Hercegovina, Sarajevo, Marka Marulića 2, Lamela B,

tel: +387 33 944 902, mob: +387 065 418 842

E-mail: [admir.omerovic@nis.rs](mailto:admir.omerovic@nis.rs)