TEHNIČKI ZADATAK

Za odabir dobavljača za pružanje usluge nabavke, isporuke vanjskih ormarića za izlaganje ulja, maziva i tečnosti za potrebe opremanja 17 benzinskih stanica u maloprodajnoj mreži G-Petrol d.o.o. Sarajevo

Sektor za maloprodaju

TEHNIČKI ZADATAK

Za odabir dobavljača za pružanje usluge nabavke, isporuke i postavljanja vanjskih ormarića za ulja i maziva na 17 benzinskih stanica koje posluju u okviru maloprodajne mreže G-Petrol d.o.o. Sarajevo.

Tehnički zadatak obuhvata pružanje usluge nabavke, isporuke, postavljanja 51 komad vanjskih ormarića za izlaganje ulja i maziva za 17 benzinskih stanica , a kako je navedeno u tabeli ispod:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Benszinska stanica** | **Brend pod kojim posluje** | **Adresa** | **Količina ormarića /kom** |
| Sarrajevo 1 | Gazprom | Alipašina bb, Sarajevo | 3 |
| Sarajevo2 | Gazprom | Safeta Zajke 137,Sarajevo | 3 |
| Sarajevo3 | Gazprom | Asima Ferhatovića bb, Sarajevo | 3 |
| Sarajevo4 | Gazprom | Džemala Bjedića bb, Sarajevo | 3 |
| Tuzla1 | Gazprom | Industrijska br 1., Tuzla | 3 |
| Konjic | Gazprom | Radava bb, Konjic | 3 |
| Banjaluka | Gazprom | Krajiških brigada 2, Banja Luka | 3 |
| Brčko | Gazprom | Banjalučka bb, BDc, 76 101 Brčko | 3 |
| Tuzla3 | Gazprom | Bulevar 2. Korpusa Armije BiH, Tuzla | 3 |
| Mostar1 | Gazprom | Zalik bb, 88 000 Mostar | 3 |
| Čapljina | Gazprom | Hrvatskih branitelja bb, Čapljina | 3 |
| Bjeljina1 | Gazprom | Stefana Dečanskog 119, Bijeljina | 3 |
| Sarajevo5 | Gazprom | Kurta Schorka 3 A, Sarajevo | 3 |
| Široki Brijeg | Gazprom | Trnska cesta 8a, Široki Brijeg | 3 |
| Doboj | Gazprom | Magistralni put bb, Doboj | 3 |
| Mosar2 | Gazprom | Marsala Tita 288, Mostar | 3 |
| Mostar3 | Gazprom | Bišće Polje bb, Mostar | 3 |
| Ukupno | | | 51 |

**Tehička specifikacija vanjskih ormarića za ulja, maziva i autotečnosti :**

Ponuđeni ormarići treba da zadovolje dole navedene tehničke specifikacije :

* 1. Dimenzije;

visina 110 cm do 120 cm ,

dubina 40 cm do 50 cm ,

dužina 85 do 90 cm

* 1. Materijali/metali koji se koriste za izradu treba da su otporni na vlagu i

koroziju te da su otporini na temperaturne oscilacije (ljeto cca 40 stepeni

celzija, zima minus 15 stepeni celzija)

Poželjan materijal za izradu je pocinčani lim, hladnoljevani lim koji se

plastificiraju bojom po želji naručioca i sl.

* 1. Zbog izlaganja vlazi (kiša, snijeg, rosa i sl.) ormarići treba da imaju sistem

odvodnje vlage kako bi bilo moguće unutršnjost ormarića održati suhim

(ugrađen sistem perforiranih polica, kanalica za odvod vlage i sl.)

* 1. Ukupna nosivost ormarića treba da je preko 130 kg, te da je moguće na

jednu policu izložiti 40 do 50 kg, odnosno da nosivost jedne police nije ispod

40 kg, i da je police unutar ormarića moguće podešavati po visini.

* 1. Ormarići treba da imaju rolo sistem zatvaranja ugrađenu bravicu i 2 prateća

ključa.

* 1. Boja ormarića: crna, antracit ili eventualno tamno siva.
  2. Poželjno da vanski ormarić sadrži prateće trake/lajsne/lenjire za postavku

cijena za artikle/robu koja se izlaže u vanjskim ormarićima

* 1. Gararancija 24 mjeseca

**Potencijalni dobavljač treba da dostavi ponudu u kojoj je navedeno slijedeće:**

1. Jedinična cijena vanjskog ormarića koja uključuje isporuku na benzinske

stanice (nikakvi naknadni troškovi neće biti uvaženi)

2. Rok isporuke i montaže od dana prijema narudžbe

3. Fotografiju, tehnički nacrt i navedene sve tražene tehničke specifikacije

i karakteristike ponuđenog vanjskog ormarića kao i tehničke specifikacije

materijala koji su korišteni za izradu vanjskih ormarića.

4. Vremensko trajanje garancije za ponuđene vanjske ormariće

5. Radno uputstvo /brošu/preporuke za higijensko sanitarno održavanje/

čišćenje vanskih ormarića.

* Kao prilog ponude dostavilti listu poslovnih partnera kojima je pnuđač isporučivao iste ili slične ormariće kao i fotografije ormarića koje je isporučivao drugim poslovnim pratnerima.

Dole ispod fotografije koje su ilustrativni prikaz ormarića kakve treba ponuditi :



Dole ispod na uvid fotografije vanjskih ormairića koji su trenutno koriste na benzinskim stanicama za izlaganje ulja i maziva i potrebna ih je zamjeniti. Ponuđeni zamjenski ormarići svojim vizuelnim i tehničkim svojstvima treba da su bolji od postojećih. Fotografija postojećih

ormarića treba da posluži samo kao ideja/ilustracija osnovnih elemenata koje treba da ispuni ponuđeni vanjski ormarić.



**Rok isporuke odnosno rok za realizaciju posla i obaveze dobavljača**

* Ukupan rok za isporuku i postavljanje/montažu vanskih ormarića, odnosno rok za realizaciju posla na benzinskim stanicama je 90 dana od prijema narudžbenice ili potpisivanja ugovora.
* Detaljan plan /dinamika realizacije posla po benzinskoj stanici će biti usaglašen sa odabranim dobavljačem i tehničkom službom Naručioca.
* Svako prekoračenje ugovorenog roka za izvršenje ugovrenog posla se naplaćuju kazneni bodovi/penali u iznosu 30 KM bez PDV-a za svaki dan prekoračenja po benzinskoj stanici/poslovnoj jedinici.
* Navedeni rok u pogledu realizacije posla se može produžiti u izuzetnim situacijama uz predhodnu saglasnost odgovornog lica Naručioca.
* Ukoliko dobavljač u procesu realizacje posla na terenu iz opravdanih razloga bude primoran da uradi određena pomjeranja i ostupanja u pogedu već međusobno

usaglašenog plana realizacije u obavezi je da o tome obavjesti tehničku službu Naručioca radi daljnjeg usaglašavanja dinamike izvršenja posla.

* Ukoliko se prilikom realizacije posla utvrde određena odstupanja isporučenog u odnosu na naručeno (u smislu odstupanja u pogledu tehničke spacifikacije) dobavljač je u obavezi da iste u potpunosti otkloni u što kraćem roku, a najkasnije u roku od 10 dana.
* Garancija za isporučene i postavljene vanjske ormariće ne može biti karaća od 24 mjeseca i treba da je u skladu sa lokalnim zakonom o zaštiti potrošača/kupca u djelu u kojem se uređuje oblast garancije i servisa nabavljenih ormarića u vrijeme trajanja

garancije.

* U slučaju reklamacije ili prijave kvara (u vrijeme trajanja garancije) dobavljač se obavezuje da će radi rejšavanje reklamacije ili popravke kvara najkasnije u roku od 48 sati nakon prijave na lice mjesta izaći serviser radi rejšavanja reklamacije ili kvara.
* Dobavljač je u obavezi da dostavi kontakt podatke nedležne službe radi prijave reklamacija ili kvara.

**Obaveze naručioca:**

* Naručioc je u obavezi da sa odabranim dobavljačem usaglasi dinamiku i redoslijed realizacije posla na benzinskim stanicama.
* Naručioc je u obavezi da odabranom dobavljaču omogući nesmetan pristup benzinskim stanicama u djelu vanjskog prostora kojem će se izvršiti postavljanje/ montaža ormarića tj. realizovati ugovreni posao.
* Naručioc je u obavezi da prije montaže uređaja ukloni svu robu i predmete sa mjesta na kojem je predviđena postavljanje /montaža kako bi dobavljaču bila omogućeno nesmetano postavljanje/montaža ormarića.

**Fakturisanje:**

* Fakturisanje će se vršiti na osnovu prihvaćene ponude na bazi jediničnih cijena izraženih u BAM zasebno za svaki ormarić za svaku benzinsku stanicu
* Osnova za ispostavljanje fakture je zapisnik o izvršenoj isporuci i postavljanju/montaži ormarića za svaku benzisku stanicu.
* U slučaju da se ispostavi faktura koja ne sadrži sve potrebne elemente i prateću dokumentaciju ista će biti vraćena dobavljaču.

Kontakti :

**Za informacije u vezi sa tehničkim djelom pripreme ponude i izvršenja/realizacije posla:**

Fatima Mačković

Gastro menadžer

Теl. ++387 33 949 074

Моb. ++387 65 854 755

[fatima.mackovic@nis.rs](mailto:fatima.mackovic@nis.rs)

**Za informacije i vezi sa dostavljanjem komercijalne ponude:**

Nataša Butorović

Menadžer za podršku poslovnim procesima nabavke

Теl: +387 33 944 933 / 9933

Моb: +387 65 662 951 / 409

[natasa.butorovic@nis.rs](mailto:natasa.butorovic@nis.rs)