TEHNIČKI ZADATAK

Za odabir dobavljača za pružanje usluge nabavke, isporuke i montaže polica i gondola za opremanje 3 benzinske stanice u maloprodajnoj mreži G-Petrol d.o.o. Sarajevo

Sektor za maloprodaju

Sarajevo 12.06.2025.

TEHNIČKI ZADATAK

Za odabir dobavljača za pružanje usluge nabavke, isporuke i montaže polica i gondola za opremanje 3 benzinske stanice u maloprodajnoj mreži G-Petrol d.o.o. Sarajevo

Tehnički zadatak obuhvata pružanje usluge demontaže i odvoza postojećih polica i gondola, kao i nabavku, isporuku i montažu polica i gondola za opremanje 3 benzinske stanice u maloprodajnoj mreži G-Petrola i to na slijedećim benzinskim stanicama:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Red. br. | Naziv benzinske stanice/PJ | Adresa benzinske stanice/PJ |
| 1 | DOBOJ | Magistralni put M17, Doboj |
| 2 | SARAJEVO 1 | Alipašina ulica bb., Sarajevo |
| 3 | ŠIROKI BRIJEG | Trnska cesta 8a, Široki Brijeg |

* Potencijalni dobavljač treba da dostavi ponudu u kojoj je navedeno:

1. Jedinična cijena polica i gondola koje se nabavljaju (po specifikaciji za svaku benzinsku stanicu).

2. Demontaža postojećih gondola i polica (za svaku benzinsku stanicu).

3. Odvoz postojećih polica i gondola (za svaku benzinsku stanicu).

* Adresa za odvoz demontiranih polica i gondola sa benznskih stanica Doboj,Sarajevo1 i Široki Brijeg je ; Skladište Kopex, Magistralni put bb, Špionica.
* Dostavljena ponuda treba da sadrži i nacrte polica i gondola sa unesenim mjerama (visina, dubina, širina) za police i gondole, zasebno za svaku benzinsku stanicu.
* Nacrti su sastavni dio ponude i dostavljene ponude koje ne budu sadržavale nacrte sa unesenim svim mjerama neće biti uzete u razmatranje

Pregled nacrta koje je potrebno dostaviti uz ponudu je naveden u tabeli ispod:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. br.** | **Pregled nacrta po benzinskoj stanici koje treba dostaviti uz ponudu uz obavezno unošenje svih mjera/dimenzija** | **Doboj** | **Sarajevo 1** | **Široki Brijeg** |
| 1 | Nacrt zidnih polica I to police sa perforiranim leđima sa horiznotalnim policama i police sa perforiranim leđima sa hengerima ( police za igračke i automotiv I dr.) | Potreban nacrt | Potreban nacrt | Potreban nacrt |
| 2 | Nacrt zidnih polica sa punim leđima (police za alkohol ) | Potreban nacrt | Potreban nacrt | Potreban nacrt |
| 3 | Nacrt prve gondole (sa tri središnja dijela i dva čeona dijela) | Potreban nacrt | Potreban nacrt | Potreban nacrt |
| 4 | Nacrt druge gondole (na koju je predviđeno montiranje open front frižidera, sa dva središnja dijela i jednim čeonim dijelom ) | Potreban nacrt | Potreban nacrt | Potreban nacrt |
| 5 | Nacrt treće gondole (sa tri središnja dijela i dva čeona dijela) | Potreban nacrt | Potreban nacrt | Potreban nacrt |
| 6 | Nacrt impuls zone (sa većim brojem polica koje uključuju i dvije police sa izdignutim dijelom) | Potreban nacrt | Potreban nacrt | Potreban nacrt |
| 7 | Dodatne police sa perforiranim leđima |  | Potreban nacrt |  |

**U nastavku specifikacije polica i gondola na osnovu kojih treba dostaviti ponudu uz napomenu da je potencijalni dobavljač prije slanja ponude:**

1. **U obavezi da izvrši kontrolna mjerenja na licu mjesta na svim benzinskim stanicama kako bi na osnovu kontrolnih mjerenja izvršio nacrte i ponudio police i gondole koje se svojim dimenzijama u potpunosti uklapaju na mjesta na kojim su postavljene postojeće police i gondole- posebno kada je rječ o visini i dužini .**

**Cilj kontrolnog mjerenja je da potencijalni dobavljač eliminiše eventualna ostupanja u (dostavljenim) mjerama i provođenjem kontrolnih mjerenja preuzima odgovornost za tačnost mjera/dimenzija kako ne bi došli u situaciju da zbog pogrešno uzetih mjera budu isporučene gondole i police spornih mjera/dimenzija koje nije moguće montirati na**

**mjesto/pozicije predviđeno za montažu (a, to su mjesta/pozicije postojećih polica i gondola)**

1. **U obavezi da izvrši uvid na svakoj benzinskoj stanici na koji način su montirane postojeće police i gondole kako bi mogao da iznađe najbolje, najefikasnije/najučinkovitije rješenje za demontažu postojećih gondola i polica i montažu novih polica i gondola, a posebno kad je riječ o zidnim policama i policama u okviru impuls zone.**
2. **Posebnu pažnju obratiti na zidne police i police u impuls zoni zbog toga što su postojeće police montirane na specifičan način koji iziskuje poseban način demontaže postojećih i montaže budućih polica.**

**S' tim u vezi potrebno je voditi računa o tome da se na lice mjesta kod demontaže/montaže koristi odgovarajući alat npr. brusilice za rezanje postojećih stubova na zidnim policama (tamo gdje nije moguća jednostavna demontaža) da se u slučaju da to montaža zahtjeva koriste vijci za fiksiranje polica u impuls zoni za naplatne pulteve i sl.**

Fotografski prikaz postojeće impuls zone( Dobojiu i Širokom Brijegu) na kojoj su police fixirane za naplatni pult.



**Specifikacija za BS Doboj:**

1. Zidne police sa perforiranim leđima sa horizontalnim policama i hengerima

Dodatne info:

* Zidne police sa perforiranim leđima se koriste pretežito za izlaganje neprehrambene robe kao što su igračke, autokozmetika, automotiv i sl.
* Zbog specifičnosti robe koja se izlaže na police sa perforiranim leđima određen broj polica treba da sadrži horizontalne police, a određen dio polica treba da sadrži hengere.
* U slučaju potrebe sa određenog broja polica sa perforiranim leđima se horizontalne police mogu ukloniti i umjesto polica postaviti hengeri.
* Zidne police sa perforiranim leđima će prilikom montaže biti potrebno montirati duž jednog zida i to jednu do druge u nizu, na način da se prvo izvrši montaža polica sa perforiranim leđima koje sadrže police a, zatim u nastavku se montiraju zidne police sa perforiranim leđima koje sadrže hengere.

1.1 Specifikacija zidnih polica sa perforiranim leđima i horizontalnim policama :

* Količina: 5 kom
* Visina: 200 cm
* Širina: 66,5 cm
* Svaka od 5 zidnih polica sa perforiranim leđima treba da sadrži bazu –prvu donju policu dubine 40 cm i dodatnih 5 polica dubine 30 cm.
* Police treba da su podjeljive/podesive po visini i da ih je moguće podešavati na različit ugao/nagib i potrebno je da sadrže ogradice kako roba ne bi padala sa polica (posebno kada se police stave pod određen ugao/nagib)
* Svaka polica treba da sadrži i nosače za cijene odnosno pripadajući lenjir-lajsnu za postavljanje cijena.
* Svaka polica sa prednje strane treba da je zatvorena sa uklopnom ukrasnom maskom/lajsnom.

1.2 Specifikacija zidnih polica sa perforiranim leđima koje sadrže hengere

* Količina: 7 kom
* Visina: 200 cm
* Širina: 66,5 cm
* Svaka od 7 zidnih police perforiranih leđa treba da sadrži bazu –prvu donju policu dubine 40 cm i dodatnih 2 police dubine 30 cm.
* Zidne police sa perforiranim leđima treba da sadrže 60 hengera (ukupno 420 hengera za 7 zidnih perforiranih polica, hengeri treba da su dužine cca 25 cm.
* Hengeri treba da sadrže pripadajuće pvc okvire za cijene.
* Police treba da su podjeljive/podesive po visini i da ih je moguće podešavati na različit ugao/nagib i potrebno je da sadrže ogradice kako roba ne bi padala sa polica (posebno kada se police stave pod određen ugao/nagib).
* Svaka polica treba da sadrži i nosače za cijene odnosno pripadajući lenjir-lajsnu za postavljanje cijena.
* Svaka polica sa prednje strane treba je da je zatvorena sa uklopnom ukrasnom maskom/lajsnom.

1. Zidne police sa punim leđima (police za alkohol)

Dodatne info:

* Zidne police sa punim leđima se koriste pretežito za izlaganje alkohola.
* Zidne police sa punim leđima će prilikom montaže biti potrebno montirati u nizu jednu do druge.

Specifikacija zidnih polica sa punim leđima (za alkohol) :

* Visina: 200 cm
* Količina: 1 komad širine 90 cm i 1 komad širine 65 cm ili 2 komada širine 60 cm i 1 komad širine 40 cm.
* Svaka od ukupno 2 zidne police punih leđa za alkohol treba da sadrži bazu –prvu donju policu dubine 40 cm i dodatnih 5 polica dubine 30 cm.
* Police treba da su podjeljive/podesive po visini i da ih je moguće podešavati na različit ugao/nagib, i potrebno je da sadrže ogradice kako roba ne bi padala sa polica (posebno kada se police stave pod određen ugao).
* Svaka polica treba da sadrži i nosače za cijene odnosno pripadajući lenjir-lajsnu za postavljanje cijena.
* Svaka polica sa prednje strane treba da je zatvorena sa uklopnom ukrasnom maskom/lajsnom.

1. Prva gondola

* Visina gondole: 125 cm
* Središnji dio gondole se sastoji od 3 police širine 90 cm obostrano.
* Svaka od 3 police koja sačinjava središnji dio gondole sadrži obostrano bazu policu dubine 40 cm i dodatne 4 police dubine 30 cm.
* Na središnji dio gondole se obostrano dodaje čelo gondole /čeone police širine 90 cm koje se sastoje od 5 polica i to baze dubine 40 cm i dodatne 4 police dubine 30 cm.
* Police treba da su podjeljive/podesive po visini i da ih je moguće podešavati na različit nagib/ugao.
* Potrebno je da police sadrže ogradice kako roba ne bi padala sa polica (posebno kada se police stave pod određen nagib/ugao).
* Svaka polica treba da sadrži i nosače za cijene odnosno pripadajući lenjir-lajsnu za postavljanje cijena.
* Sve police u okviru gondole treba (sa svih strana) da su zatvorene uklopnom ukrasnom maskom/lajsnom.
* Čeone police treba da sa strane sadrže uklopne ukrasne panele.
* Visina uklopnih ukrasnih panela treba da odgovara visini gondole kao i dubini polica na koje se uklapaju (ukupno 4 ukrasna panela na gondoli / čeonim policama gondole).

1. Druga Gondola specifikacija:

* Visina gondole:125 cm
* Središnji dio gondole se sastoji od 2 police i to jedne police od 90 cm i jedne police od 60 cm.
* Svaka od 2 police koje sačinjavaju središnji dio godole obostrano sadrži bazu- policu dubine 40 cm i dodatne 4 police dubine 30 cm.
* Pošto se polica sastoji iz dva djela (jedan širine 90 cm jedan širine 60 cm) dio police širine 90 cm treba da sadrži perforirana leđa kako bi se u slučaju potrebe mogle da skinu predviđene horizontalne police i koriste hengeri za izlaganje robe na hengerima (skidale bi se jedna ili više horizontalnih polica i koristili hengeri zavisno od potrebe).
* Potrebno predvidjeti 30 hengera dužine cca 15 do 20 cm sa predviđenim pvc nosačima za cijene.
* Na središnji dio gondole se sa jedne strane dodaje čelo gondole /čeone police širine 90 cm, koje se sastoje od 5 polica i to baze dubine 40 cm i dodatne 4 police dubine 30 cm.
* Drugo čelo gondole je predviđeno za montažu open front frižidera i ne sadrži horizontalne police.
* Police treba da su podjeljive/podesive po visini i da ih je moguće podešavati na različit nagib/ugao.
* Potrebno je da police sardže ogradice kako roba ne bi padala sa polica (posebno kada se police stave pod određen nagib/ugao).
* Svaka polica treba da sadrži i nosače za cijene odnosno pripadajući lenjir-lajsnu za postavljanje cijena.
* Sve police u okviru gondole (sa svih strana) treba da su zatvorene uklopnom ukrasnom maskom/lajsnom.
* Čeone police treba da sa strane sadrže uklopne ukrasne panele.
* Visina ulopnih ukrasnih panela treba da odgovara visi gondole kao i dubini polica na koje se uklapaju ( ukupno 2 ukrasna uklopna panela na gondoli /čeonim policama).

1. Treća gondola specifikacija:

* Visina gondole: 125 cm
* Središnji dio gondole se sastoji od 3 police i to dvije police od 90 cm i jedne police od 60 cm.
* Svaka od 3 police koje sačinjavju središnji dio gondole obostrano sadrži bazu policu dubine 40 cm i dodatne 4 police dubine 30 cm.
* Na središnji dio gondole se obostrano na čela gondole se dodaje čelo gondole /čeone police širine 90 cm koje se sastoje od 5 polica i to baze dubine 40 cm i dodatne 4 police dubine 30 cm.
* Police treba da su podjeljive/podesive po visini i da ih je moguće podešavati na različit nagib/ugao.
* Potrebno je da police sadže ogradice kako roba ne bi padala sa polica (posebno kada se police stave pod odrđen ugao).
* Svaka polica treba da sadrži i nosače za cijene odnosno pripadajući lenjir-lajsnu za postavljanje cijena.
* Sve police u okviru gondole treba da su zatvorene uklopnom ukrasnom maskom/lajsnom.
* Čeone police treba da sa strane sadrže uklopne ukrasne panele.
* Visina ukrasnog uklopnog panela treba da odgovara visini gondole kao i dubini polica na koje se uklapaju ( ukupno 4 ukrasna panela na gondoli /čeonim policama).

1. Police za impuls zonu :

Dodatne info:

* Police za impuls zonu se koriste pretežito za izlaganje konditoraja i pozicioniraju se u nizu duž prodajno uslužnog pulta

Specifikacija polica za impuls zonu:

* Visina polica: cca 80 cm
* Količina: 6 kom
* Širina: 60 cm
* Svaka od 6 polica se sastoji/sadrži 4 nivoa polica podjeljivih/podesivih po visini i po nagibu/uglu pri čemu su prve dvije police dubine 25 cm, a druge dvije dubine 20 cm.
* Za 2 police od predviđenih 6 polica za impuls zonu, potrebno je planirati dodatne izdignute dijelove/police u dodatnoj visini cca 30-35 cm.
* Na dvije police širine 60 cm, visine cca 80 cm se dodaju dodatni djelovi /police u visini 30-35 cm.
* Dodatni izdignuti dijelovi polica treba da su perforirani (za razliku od ostatka polica u okviru impuls zone koje imaju puna leđa, te dodatni perforirani izdignuti dijelovi treba da sadrže dvije police dubine10-15 cm i potrebno je obezbijediti po 20 hengera dužine cca 15 cm (ukupno 40 hengera pri čemu hengeri treba da sadže pvc okvire za cijene).
* Police sa dodatnim uzdignutim djelovima se montiraju na početku i kraju impuls zone.
* Potrebno je da police sadrže ogradice kako roba ne bi padal sa polica (posebno kada se police stave pod određen ugao).
* Svaka polica treba da sadrži i nosače za cijene odnosno pripadajući lenjir/lajsnu za postavljanje cijena.
* Sve police u okviru impuls zone treba da su zatvorene uklopnom ukrasnom maskom/lajsnom.
* Krajnje/rubne police u okviru impuls zone treba da sa strane sadrže ukopne ukrasne panele.
* Visina uklopnog/ukrasnog panela treba da odgovara visini polica kao i dubini polica na koje se uklapaju (ukupno 2 ukrasna panela u okviru impuls zone)

**Specifikacija za BS Sarajevo 1:**

1.Zidne police sa perforiranim leđima sa horizontalnim policama i hengerima

Dodatne info:

* Zidne police sa perforiranim leđima se koriste pretežito za izlaganje neprehrambene robe kao što su igračke, autokozmetika, automotiv i sl.
* Zbog specifičnosti robe koja se izlaže na police sa perforiranim leđima određen broj polica treba da sadrži horizontalne police, a određen dio polica treba da sadrži hengere.
* U slučaju potrebe sa određenog broja polica sa perforiranim leđima se horizontalne police mogu ukloniti iumjesto polica postaviti hengeri.
* Zidne police sa perforiranim leđima će prilikom montaže biti potrebno montirati duž jednog zida i to jednu do druge u nizu, na način da se prvo izvrši montaža polica sa perforiranim leđima koje sadrže police a, zatim u nastavku se montiraju zidne police sa perforiranim leđima koje sadrže hengere.

1.1 Specifikacija zidnih polica sa perforiranim leđima i horizontalnim policama:

* Količina: 4 kom
* Visina: 200 cm
* Širina: 66,5 cm
* Svaka od 4 zidne polica sa perforiranim leđima treba da sadrži bazu –prvu donju policu dubine 40 cm i dodatnih 5 polica dubine 30 cm.
* Police treba da su podjeljive/podesive po visini i da ih je moguće podešavati na različit ugao/nagib i potrebno je da sadrže ogradice kako roba ne bi padala sa polica (posebno kada se police stave pod određen ugao/nagib).
* Svaka polica treba da sadrži i nosače za cijene odnosno pripadajući lenjir-lajsnu za postavljanje cijena.
* Svaka polica sa prednje strane treba da je zatvorena sa uklopnom ukrasnom maskom/lajsnom.

1.2 Specifikacija zidnih polica sa perforiranim leđima koje sadrže hengere

* Količina: 7 kom
* Visina: 200 cm
* Širina: 66,5 cm
* Svaka od 7 zidnih polica perforiranih leđa treba da sadrži bazu –prvu donju policu dubine 40 cm i dodatnih 2 police dubine 30 cm
* Zidne police sa perforiranim leđima treba da sadrže 80 hengera (ukupno 640 hengera za 8 zidnnih perforiranih polica, hengeri treba da su dužine cca 25 cm)
* Hengeri treba da sadrže pripadajuće pvc okvire za cijene
* Police treba da su podjeljive/podesive po visini i da ih je moguće podešavati na različit ugao/nagib i potrebno je da sadrže ogradice kako roba ne bi padala sa polica (posebno kada se police stave pod određen ugao/nagib).
* Svaka polica treba da sadrži i nosače za cijene odnosno pripadajući lenjir-lajsnu za postavljanje cijena.
* Svaka polica sa prednje strane treba je da je zatvorena sa uklopnom ukrasnom maskom/lajsnom.
* Krajnja polica treba da sadrži ukopni ukrasni panel
* Visina uklopnih ukrasnih panela treba da odgovara visini police kao i dubini polica na koje se uklapaju

1. Zidne police sa punim leđima (police za alkohol)

Dodatne info:

* Zidne police sa punim leđima se koriste pretežito za izlaganje alkohola.
* Zidne police sa punim leđima će prilikom montaže biti potrebno montirati u nizu jednu do druge.

Specifikacija zidnih polica sa punim leđima (za alkohol) :

* Visina: 200 cm
* Količina: 2 komada
* Širina 60 cm
* Svaka od ukupno 2 zidne police punih leđa za alkohol treba da sadrži bazu –prvu donju policu dubine 40 cm i dodatnih 5 polica dubine 30 cm
* Police treba da su podjeljive/podesive po visini i da ih je moguće podešavati na različit ugao/nagib, i potrebno je da sadrže ogradice kako roba ne bi padala sa polica (posebno kada se police stave pod određen ugao).
* Svaka polica treba da sadrži i nosače za cijene odnosno pripadajući lenjir-lajsnu za postavljanje cijena.
* Svaka polica sa prednje strane treba da je zatvorena sa uklopnom ukrasnom maskom/lajsnom.
* Krajnja polica treba da sadrži uklopni ukrasni panel.
* Visina uklopnih ukrasnih panela treba da odgovara visini police kao i dubini polica na koje se uklapaju.

1. Prva gondola

* Visina gondole:125 cm
* Središnji dio gondole se sastoji od 3 police širine 90 cm obostrano
* Svaka od 3 police koja sačinjava središnji dio gondole sadrži obostrano bazu policu dubine 40 cm i dodatne 4 police dubine 30 cm.
* Na središnji dio gondole se obostrano dodaje čelo gondole /čeone police širine 90 cm koje se sastoje od 5 polica i to baze dubine 40 cm i dodatne 4 police dubine 30 cm.
* Police treba da su podjeljive/podesive po visini i da ih je moguće podešavati na različit nagib/ugao.
* Potrebno je da police sadrže ogradice kako roba ne bi padala sa polica (posebno kada se police stave pod određen nagib/ugao).
* Svaka polica treba da sadrži i nosače za cijene odnosno pripadajući lenjir-lajsnu za postavljanje cijena.
* Sve police u okviru gondole treba (sa svih strana) da su zatvorene uklopnom ukrasnom maskom/lajsnom.
* Čeone police treba da sa strane sadrže uklopne ukrasne panele.
* Visina uklopnih ukrasnih panela treba da odgovara visini gondole kao i dubini polica na koje se uklapaju (ukupno 4 ukrasna panela na gondoli / čeonim policama gondole).

1. Druga Gondola specifikacija:

* Visina gondole:125 cm
* Središnji dio gondole se sastoji od 2 police širine 90 cm obostrano.
* Svaka od 2 police koje sačinjavaju središnji dio godole obostrano sadrži bazu- policu dubine 40 cm i dodatne 4 police dubine 30 cm.
* Pošto se polica sastoji iz dva djela (jedan širine 90 cm jedan širine 60 cm) dio police širine 90 cm treba da sadrži perforirana leđa kako bi se u slučaju potrebe mogle da skinu predviđene horizontalne police i koriste hengeri za izlaganje robe na hengerima (skidale bi se jedna ili više horizontalnih polica i koristili hengeri zavisno od potrebe).
* Potrebno predvidjeti 30 hengera dužine cca 15 do 20 cm sa predviđenim pvc nosačima za cijene.
* Na središnji dio gondole se sa jedne strane dodaje čelo gondole /čeone police širine 90 cm, koje se sastoje od 5 polica i to baze dubine 40 cm i dodatne 4 police dubine 30 cm.
* Drugo čelo gondole je predviđeno za montažu open front frižidera i ne sadrži horizontalne police.
* Police treba da su podjeljive/podesive po visini i da ih je moguće podešavati na različit nagib/ugao.
* Potrebno je da police sardže ogradice kako roba ne bi padala sa polica (posebno kada se police stave pod određen nagib/ugao).
* Svaka polica treba da sadrži i nosače za cijene odnosno pripadajući lenjir-lajsnu za postavljanje cijena.
* Sve police u okviru gondole (sa svih strana) treba da su zatvorene uklopnom ukrasnom maskom/lajsnom.
* Čeone police treba da sa strane sadrže uklopne ukrasne panele.
* Visina ulopnih ukrasnih panela treba da odgovara visi gondole kao i dubini polica na koje se uklapaju (ukupno 2 ukrasna uklopna panela na gondoli /čeonim policama).

1. Treća gondola specifikacija:

* Visina gondole125 cm
* Središnji dio gondole se sastoji od 3 police i to dvije police od 90 cm i jedne police od 60 cm.
* Svaka od 3 police koje sačinjavju središnji dio gondole obostrano sadrži bazu policu dubine 40 cm i dodatne 4 police dubine 30 cm.
* Na središnji dio gondole se obostrano na čela gondole se dodaje čelo gondole /čeone police širine 90 cm koje se sastoje od 5 polica i to baze dubine 40 cm i dodatne 4 police dubine 30 cm.
* Police treba da su podjeljive/podesive po visini i da ih je moguće podešavati na različit nagib/ugao.
* Potrebno je da police sadže ogradice kako roba ne bi padala sa polica (posebno kada se police stave pod odrđen ugao).
* Svaka polica treba da sadrži i nosače za cijene odnosno pripadajući lenjir-lajsnu za postavljanje cijena
* Sve police u okviru gondole treba da su zatvorene uklopnom ukrasnom maskom/lajsnom.
* Čeone police treba da sa strane sadrže uklopne ukrasne panele.
* Visina ukrasnog uklopnog panela treba da odgovara visini gondole kao i dubini polica na koje se uklapaju ( ukupno 4 ukrasna panela na gondoli /čeonim policama).

1. Police za impuls zonu :

Dodatne info:

* Police za impuls zonu se koriste pretežito za izlaganje konditoraja i pozicioniraju se u nizu duž prodajno uslužnog pulta

Specifikacija polica za impuls zonu:

* Visina polica: cca 80 cm
* Količina: 6 kom
* Širina: 66,5 cm
* Svaka od 6 polica se sastoji/sadrži 4 nivoa polica podjeljivih/podesivih po visini i po nagibu/uglu pri čemu su prve dvije police dubine 25 cm, a druge dvije dubine 20 cm
* Za 2 police od predviđenih 6 polica za impuls zonu, potrebno je planirati dodatne izdignute dijelove/police u dodatnoj visini cca 30-35 cm.
* Na dvije police širine 60 cm, visine cca 80 cm se dodaju dodatni djelovi /police u visini 30-35 cm.
* Dodatni izdignuti dijelovi polica treba da su perforirani (za razliku od ostatka polica u okviru impuls zone koje imaju puna leđa, te dodatni perforirani izdignuti dijelovi treba da sadrže dvije police dubine10-15 cm i potrebno je obezbijediti po 20 hengera dužine cca 15 cm (ukupno 40 hengera pri čemu hengeri treba da sadže pvc okvire za cijene).
* Police sa dodatnim uzdignutim djelovima se montiraju na početku i kraju impuls zone.
* Potrebno je da police sadrže ogradice kako roba ne bi padale sa polica (posebno kada se police stave pod određen ugao).
* Svaka polica treba da sadrži i nosače za cijene odnosno pripadajući lenjir/lajsnu za postavljanje cijena.
* Sve police u okviru impuls zone treba da su zatvorene uklopnom ukrasnom maskom/lajsnom.
* Krajnje/rubne police u okviru impuls zone treba da sa srane sadrže ukopne ukrasne panele.
* Visina uklopnog/ukrasnog panela treba da odgovara visini polica kao i dubini polica na koje se uklapaju (ukupno 2 ukrasna panela u okviru impuls zone)

Police ispod gastro vitrine u okviru impuls zone:

Dodatne info. :

* U okviru impuls zone se nalazi i gastro vitrina ispod koje se nalaze police za izlaganje konditoraja koje zbog svog specifičnog položaja nemaju dimenzije kao ostatak polica u okviru impuls zone:

Specifikacija police pozicioniranje ispod gastro vitrine:

* Visinapolice cca 40 cm
* Dubina-baza obe police cca 40 cm
* Širina jedne police je cca 90 cm, a širina druge police je cca 60 cm.
* Obe police sadrže samo bazu ( nije moguće nadogradnja više horizontalnih polica jer se iznad nalazi gastro vitrina)
* Kako je gore navedeno, police u okviru impuls zone treba da su podjeljive/podesive po visini i da ih je moguće podešavati na različit ugao
* Potrebno je da police sadrže ogradice kako roba ne bi padala sa polica (posebno kada se police stave pod određen ugao)
* Svaka polica treba da sadrži i nosače za cijene odnosno pripadajući lenjir-lajsnu za postavljanje cijena.

Dole ispod prikaz polica u impuls zoni na Sarajevo 1 koje se mjenjaju i na čiju poziciju treba montirati nove police.

Napomena: Police koje su u neposrednoj blizini staklenog portala i trenutno postavljene pod određenim uglom ubuduće treba da budu postavljene ravno tj. da police u impuls zoni budu u jednoj ravni tj. da se police u impuls zoni postave pravolinijski.



1. Dodatne zidne police sa perforiranim leđima

Specifikacija dodatnih zidnih polica sa perforiranim leđima

* Količina 3 kom
* Visina 140 cm
* Širina 60 cm
* Svaka od 3 zidne samostojeće police perforiranih leđa treba da sadrži bazu –prvu donju policu dubine 40 cm i dodatnih 5 polica dubine 30 cm
* Zidne police sa perforiranim leđima treba da sadrže po 40 hengera (ukupno 120 hengera za 3 zidne perforirane police, hengeri treba da su dužine cca 15 do 20 cm)
* Hengeri treba da sadrže pripadajuće pvc okvire za cijene
* Police treba da su podjeljive/podesive po visini i da ih je moguće podešavati na različit ugao/nagib i potrebno je da sadrže ogradice kako roba ne bi padala sa polica (posebno kada se police stave pod određen ugao/nagib).
* Svaka polica treba da sadrži i nosače za cijene odnosno pripadajući lenjir-lajsnu za postavljanje cijena.
* Svaka polica sa prednje strane treba je da je zatvorena sa uklopnom ukrasnom maskom/lajsnom.
* Krajnje/rubne police treba da sa strane sadrže uklopne ukrasne panele.
* Visina uklopnog ukrasnog panela treba da odgovara visini polica kao i dubini polica na koje se uklapaju (ukupno 2 ukrasna panela )
* **Ral/boja za dodatne zidne police Silver Gray 7001**

**Specifikacija za BS Široki Brijeg :**

1. Zidne police sa perforiranim leđima sa horizontalnim policama i hengerima

Dodatne info:

* Zidne police sa perforiranim leđima se koriste pretežito za izlaganje neprehrambene robe kao što su igračke, autokozmetika, automotiv i sl.
* Zbog specifičnosti robe koja se izlaže na police sa perforiranim leđima određen broj polica treba da sadrži horizontalne police, a određen dio polica treba da sadrži hengere.
* U slučaju potrebe sa određenog broja polica sa perforiranim leđima se horizontalne police mogu ukloniti i umjesto polica postaviti hengeri.
* Zidne police sa perforiranim leđima će prilikom montaže biti potrebno montirati duž jednog zida i to jednu do druge u nizu, na način da se prvo izvrši

montaža polica sa perforiranim leđima koje sadrže police a, zatim u nastavku se montiraju zidne police sa perforiranim leđima koje sadrže hengere.

1.1 Specifikacija zidnih polica sa perforiranim leđima i horizontalnim policama :

* Količina: 5 kom
* Visina: 200 cm
* Širina: 66,5 cm
* Svaka od 5 zidnnih polica sa perforiranim leđima treba da sadrži bazu –prvu donju policu dubine 40 cm i dodatnih 5 polica dubine 30 cm.
* Police treba da su podjeljive/podesive po visini i da ih je moguće podešavati na različit ugao/nagib i potrebno je da sadrže ogradice kako roba ne bi padala sa polica (posebno kada se police stave pod određen ugao/nagib)
* Svaka polica treba da sadrži i nosače za cijene odnosno pripadajući lenjir-lajsnu za postavljanje cijena.
* Svaka polica sa prednje strane treba da je zatvorena sa uklopnom ukrasnom maskom/lajsnom

1.2 Specifikacija zidnih polica sa perforiranim leđima koje sadrže hengere

* Količina: 7 kom
* Visina: 200 cm
* Širina: 66,5 cm
* Svaka od 7 zidne police perforiranih leđa treba da sadrži bazu –prvu donju policu dubine 40 cm i dodatnih 2 police dubine 30 cm
* Zidne police sa perforiranim leđima treba da sadrže 60 hengera (ukupno 420 hengera za 7 zidnih perforiranih polica, hengeri treba da su dužine cca 25 cm)
* Hengeri treba da sadrže pripadajuće pvc okvire za cijene
* Police treba da su podjeljive/podesive po visini i da ih je moguće podešavati na različit ugao/nagib i potrebno je da sadrže ogradice kako roba ne bi padala sa polica (posebno kada se police stave pod određen ugao/nagib).
* Svaka polica treba da sadrži i nosače za cijene odnosno pripadajući lenjir-lajsnu za postavljanje cijena.
* Svaka polica sa prednje strane treba je da je zatvorena sa uklopnom ukrasnom maskom/lajsnom.

1. Zidne police sa punim leđima (police za alkohol)

Dodatne info:

* Zidne police sa punim leđima se koriste pretežito za izlaganje alkohola.
* Zidne police sa punim leđima će prilikom montaže biti potrebno montirati u nizu jednu do druge.

Specifikacija zidnih polica sa punim leđima (za alkohol) :

* Visina: 200 cm
* Količina: 2 komad
* Širina: 60 cm
* Svaka od ukupno 2 zidne police punih leđa za alkohol treba da sadrži bazu –prvu donju policu dubine 40 cm i dodatnih 5 polica dubine 30 cm
* Police treba da su podjeljive/podesive po visini i da ih je moguće podešavati na različit ugao/nagib, i potrebno je da sadrže ogradice kako roba ne bi padala sa polica (posebno kada se police stave pod određen ugao)
* Svaka polica treba da sadrži i nosače za cijene odnosno pripadajući lenjir-lajsnu za postavljanje cijena.
* Svaka polica sa prednje strane treba da je zatvorena sa uklopnom ukrasnom maskom/lajsnom.

1. Prva gondola

* Visina gondole: 125 cm
* Središnji dio gondole se sastoji od 3 police širine 90 cm obostrano.
* Svaka od 3 police koja sačinjava središnji dio gondole sadrži obostrano bazu policu dubine 40 cm i dodatne 4 police dubine 30 cm.
* Na središnji dio gondole se obostrano dodaje čelo gondole /čeone police širine 90 cm koje se sastoje od 5 polica i to baze dubine 40 cm i dodatne 4 police dubine 30 cm.
* Police treba da su podjeljive/podesive po visini i da ih je moguće podešavati na različit nagib/ugao.
* Potrebno je da police sadrže ogradice kako roba ne bi padala sa polica (posebno kada se police stave pod određen nagib/ugao).
* Svaka polica treba da sadrži i nosače za cijene odnosno pripadajući lenjir-lajsnu za postavljanje cijena.
* Sve police u okviru gondole treba (sa svih strana) da su zatvorene uklopnom ukrasnom maskom/lajsnom.
* Čeone police treba da sa strane sadrže uklopne ukrasne panele.
* Visina uklopnih ukrasnih panela treba da odgovara visini gondole kao i dubini polica na koje se uklapaju (ukupno 4 ukrasna panela na gondoli / čeonim policama gondole).

1. Druga Gondola specifikacija:

* Visina gondole: 125 cm
* Središnji dio gondole se sastoji od 2 police i to jedne police od 90 cm i jedne police od 60 cm.
* Svaka od 2 police koje sačinjavaju središnji dio godole obostrano sadrži bazu- policu dubine 40 cm i dodatne 4 police dubine 30 cm.
* Pošto se polica sastoji iz dva djela (jedan širine 90 cm jedan širine 60 cm) dio police širine 90 cm treba da sadrži perforirana leđa kako bi se u slučaju potrebe mogle da skinu predviđene horizontalne police i koriste hengeri za izlaganje robe na hengerima (skidale bi se jedna ili više horizontalnih polica i koristili hengeri zavisno od potrebe).
* Potrebno predvidjeti 30 hengera dužine cca 15 do 20 cm sa predviđenim pvc nosačima za cijene.
* Na središnji dio gondole se sa jedne strane dodaje čelo gondole /čeone police širine 90 cm, koje se sastoje od 5 polica i to baze dubine 40 cm i dodatne 4 police dubine 30 cm.
* Drugo čelo gondole je predviđeno za montažu open front frižidera i ne sadrži horizontalne police.
* Police treba da su podjeljive/podesive po visini i da ih je moguće podešavati na različit nagib/ugao.
* Potrebno je da police sardže ogradice kako roba ne bi padala sa polica (posebno kada se police stave pod određen nagib/ugao).
* Svaka polica treba da sadrži i nosače za cijene odnosno pripadajući lenjir-lajsnu za postavljanje cijena.
* Sve police u okviru gondole (sa svih strana) treba da su zatvorene uklopnom ukrasnom maskom/lajsnom.
* Čeone police treba da sa strane sadrže uklopne ukrasne panele.
* Visina ulopnih ukrasnih panela treba da odgovara visi gondole kao i dubini polica na koje se uklapaju (ukupno 2 ukrasna uklopna panela na gondoli /čeonim policama).

1. Treća gondola specifikacija:

* Visina gondole125 cm
* Središnji dio gondole se sastoji od 3 police i to dvije police od 90 cm i jedne police od 60 cm.
* Svaka od 3 police koje sačinjavju središnji dio gondole obostrano sadrži bazu policu dubine 40 cm i dodatne 4 police dubine 30 cm.
* Na središnji dio gondole se obostrano na čela gondole se dodaje čelo gondole /čeone police širine 90 cm koje se sastoje od 5 polica i to baze dubine 40 cm i dodatne 4 police dubine 30 cm.
* Police treba da su podjeljive/podesive po visini i da ih je moguće podešavati na različit nagib/ugao.
* Potrebno je da police sadže ogradice kako roba ne bi padala sa polica (posebno kada se police stave pod odrđen ugao)
* Svaka polica treba da sadrži i nosače za cijene odnosno pripadajući lenjir-lajsnu za postavljanje cijena
* Sve police u okviru gondole treba da su zatvorene uklopnom ukrasnom maskom/lajsnom.
* Čeone police treba da sa strane sadrže uklopne ukrasne panele.
* Visina ukrasnog uklopnog panela treba da odgovara visini gondole kao i dubini polica na koje se uklapaju ( ukupno 4 ukrasna panela na gondoli /čeonim policama).

1. Police za impuls zonu :

Dodatne info:

* Police za impuls zonu se koriste pretežito za izlaganje konditoraja i pozicioniraju se u nizu duž prodajno uslužnog pulta

Specifikacija polica za impuls zonu:

* Visina polica: cca 80 cm
* Količina: 6 kom
* Širina: 60 cm
* Svaka od 6 polica se sastoji/sadrži 4 nivoa polica podjeljivih/podesivih po visini i po nagibu/uglu pri čemu su prve dvije police dubine 25 cm, a druge dvije dubine 20 cm
* Za 2 police od predviđenih 6 polica za impuls zonu, potrebno je planirati dodatne izdignute dijelove/police u dodatnoj visini cca 30-35 cm.
* Na dvije police širine 60 cm, visine cca 80 cm se dodaju dodatni djelovi /police u visini 30-35 cm.
* Dodatni izdignuti dijelovi polica treba da su perforirani (za razliku od ostatka polica u okviru impuls zone koje imaju puna leđa, te dodatni perforirani izdignuti dijelovi treba da sadrže dvije police dubine10-15 cm i potrebno je obezbijediti po 20 hengera dužine cca 15 cm (ukupno 40 hengera pri čemu hengeri treba da sadže pvc okvire za cijene).
* Police sa dodatnim uzdignutim djelovima se montiraju na početku i kraju impuls zone.
* Potrebno je da police sadrže ogradice kako roba ne bi padal sa polica (posebno kada se police stave pod određen ugao).
* Svaka polica treba da sadrži i nosače za cijene odnosno pripadajući lenjir/lajsnu za postavljanjecijena.
* Sve police u okviru impuls zone treba da su zatvorene uklopnom ukrasnom maskom/lajsnom.
* Krajnje/rubne police u okviru impuls zone treba da sa srane sadrže ukopne ukrasne panele.
* Visina uklopnog/ukrasnog panela treba da odgovara visini polica kao i dubini polica na koje se uklapaju (ukupno 2 ukrasna panela u okviru impuls zone)

Boja/RAL svih polica i gondola:

**Boja/Ral svih polica i gondola za sve tri benzinske stanice je : 9004**

**Izuzetak su samo 3 dodatne zidne police na BS Sarajevo 1 i to u ralu/boji 7001 Silver Gray**

Rok isporuke odnosno rok za realizaciju posla

* Ukupan rok za realizaciju ovog posla 60 dana, od kojih je rok od 40 dana za nabavku i isporuku novih polica i gondola, a 20 dana za demontažu i odvoz demontiranih polica i gondola kao i montažu novih polica i gondola
* Detaljan plan realizacije posla će biti usaglašen sa odabranim dobavljačem i tehničkom službom Naručioca.
* Svako prekoračenje ugovorenog roka za izvršenje ugovrenog posla se naplaćuju kazneni bodovi/penali u iznosu 150 KM bez PDV-a za svaki dan prekoračenja.
* Ovaj rok u pogledu realizacije posla se može produžiti u izuzetnim situacijama uz predhodnu saglasnost odgovrog lica Naručioca
* Ukoliko dobavljač u procesu realizacje posla na terenu iz opravdanih razloga bude primoran da uradi određena pomjeranja i ostupanja pogedu već međusobno usaglašenog plana realizacije, o tome je u obavezi da obavjesti tehničku službu Naručioca radi daljih usaglašavanja dinamike izvršenja posla
* Ukoliko se prilikom realizacije posla utvrde određena odstupanja isporučenog i montiranog u odnosu na naručeno (u smislu odstupanja u pogledu dimenzija, broja polica,vrste polica,

boje i drugih pratećih dijelova) dobavljač je u obavezi da iste u potpunosti otkloni u što kraćem roku, a najkasnije u roku od 10 dana.

* Garancija na montirane police i gondole je 24 mjeseca od dana montaže, a odnosi se na ispravnost i funcionalnost, izdržljivost tj. predviđenu nosivost, postojanost boja, otpornost na koroziju i sl.
* Demontirane police i gondole nakon demontaže je potrebno spakovati i označiti tako da se nakon odvoza na skladište zna o kojim policama je riječ i sa kojih benziskih stanica su demontirane.

Npr: demontirane police i gondole sa benzinske stanice Sarajevo 1 treba označavati :

-Prva gondola –Sarajevo 1

-Druga gondola -Sarajevo 1

-Treća gondola -Sarajevo 1

-Zidne police –Sarajevo 1

-Impuls zona –Sarjevo 1

Obaveze naručioca:

* Naručioc je u obavezi da sa odabranim dobavljačem usaglasi dinamiku i redoslijed realizacije posla na benzinskim stanicama
* Naručioc je u obavezi da odabranom dobavljaču omogući nesmetan pristup benzinskim stanicama odnosno da omogući nesmetan pristup prodajno uslužnom prostoru u kojem će se realizovati ugovreni posao
* Naručioc je u obavezi da prije demontaže polica i gondola ukloni svu robu sa polica i gondola kako bi dobavljaču bila omogućena nesmetana demontaža postojećih polica i gondola

Fakturisanje:

* Fakturisanje će se vršiti na osnovu prihvaćene ponude na bazi jediničnih cijena izraženih u BAM zasebno za svaku benzinsku stanicu/PJ
* Osnova za ispostavljanje fakture je zapisnik o izvršenoj demontaži postojećih polica i gondola, odvozu na skladišnu lokaciju/e i isporuci i montaži novih polica i gondola zasebno za svaku benzinsku stanicu/PJ
* U slučaju da se ispostavi faktura koja ne sadrži sve potrebne elemente i prateću dokumentaciju ista će biti vraćena dobavljaču

Kontakti :

Za informacije u vezi sa tehničkim djelom pripreme ponude i izvršenja/realizacije posla:

Fatima Mačković

Gastro menadžer

Теl. +387 33 949 074

Моb. +387 65 854 755

fatima.mackovic@nis.rs

Za informacije i vezi sa dostavljanjem komercijalne ponude:

Nataša Butorović

Menadžer za podršku poslovnim procesima nabavke

Теl: +387 33 944 933 / 9933

Моb: +387 65 662 951 / 409

natasa.butorovic@nis.rs