**G-Petrol d.o.o. Sarajevo**

Marka Marulića br. 2, Lamela B, Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Tel:+387 33 944 914; Faks:+387 33 942 099

Broj:

Datum:

TEHNIČKI ZADATAK

Za izbor dobavljača za nabavku modema za prenos podataka za AMN za Federaciju BiH

**Sektor Maloprodaja**

**Sarajevo 04.11.2025. godine**

**TEHNIČKI ZADATAK**

Za izbor dobavljača za nabavku modema za prenos podataka za AMN za Federaciju BiH

**ZAKONSKI OKVIR**

Način prenosa podataka sa benzinsih stanica u Federaciji Bosne i Herccegovine definisan je Pravilnikom o načinu evidentiranja i kontroli prometanaftnih derivata putem ugrađene opreme na benzinskim crpkama u Fedraciji Bosne i Hercegovine objavljenog u Službenim novinama 28.05.2025.

**POSTOJEĆE STANJE**

Postojeća oprema AMN za FBiH je ugrađena i povezana sa softwerskim sistemom praćenja i izvještavanja postojećih ugrađenih sondi na benzinskim stanicama, odnosno sa Federalnim ministarstvom trgovine putem analogne telefonske linije. Novim pravilnik je definisano da slanje izvejštaja ide preko eksternih 3G/4G modema.

Vlasnik AMN je u zakonskoj obavezi da ispoštuje minimum tehničkih zahtjeva navedenih u važećim zakonima. Vlasnik AMN treba da izabere jednu firmu koja ima ovlaštenje za održavanje od proizvođača opreme i koja ima odobrenje od Federalnog Ministarstva trgovine kako bi izvršila ugradnju novih modema za slanje AMN izvještaja.

**Postojeća oprema:**

* na benzinskim stanicama ugrađena je AMN oprema prema pregledu u prilogu.

SPISAK OPREME PO BENZINSKIM STANICAMA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **FS** | **Plin**  **Sonda**  **OPW** | **OPW FMS**  **Site Sentinel iTouch 924B**  Sonda924B | **OPW FMS**  **Site Sentinel iTouch 924B** Upr.konzola |
| **1** | **Sarajevo 1** | 1 | 6 | 1 |
| **2** | **Konjic** | 1 | 4 | 1 |
| **3** | **Tuzla 2** |  | 4 | 1 |
| **4** | **Tuzla 1** | 1 | 5 | 1 |
| **5** | **Bihać 1** |  | 4 | 1 |
| **6** | **Tinja** |  | 4 | 1 |
| **7** | **Sarajevo 2** |  | 5 | 1 |
| **8** | **Bihać 2** |  | 4 | 1 |
| **9** | **Špionica** |  | 4 | 1 |
| **10** | **Gračanica** |  | 4 | 1 |
| **11** | **Srebrenik** |  | 5 | 1 |
| **12** | **Tuzla 3** | 1 | 4 | 1 |
| **13** | **Čapljina** |  | 4 | 1 |
| **14** | **Mostar 1** |  | 4 | 1 |
| **15** | **Sarajevo 4** |  | 4 | 1 |
| **16** | **Sarajevo 5** |  | 4 | 1 |
| **17** | **Mostar 2** |  | 4 | 1 |
| **18** | **Cazin** |  | 4 | 1 |
| **19** | **Mostar 3** |  | 4 | 1 |
| **20** | **Sarajevo 3** |  | 4 | 1 |
| **21** | **Široki Brijeg** |  | 4 | 1 |
| **22** | **Doljani** |  | 6 | 1 |
| **23** | **Veljaci** |  | 6 | 1 |
| **24** | **Gabela** |  | 4 | 1 |
|  |  |

**PREDMET TEHNIČKOG ZADATKA**

Predmet ovog TZ je definisanje nabavke, isporuke i povezivanje novih modema za slanje AMN izvještaja koji u potpunosti moraju da odgovaraju pravilniku kojim se propisuja i sva tehnička specifikacija koju dobavljač mora ispoštovati prilikom nabavke i ugradnje za naše poslovnice G-Petrol-a. Ponuda mora da obuhvata sve radove na nabavci i ugradnji kao i povezivanju modema sa postoječom opremom na benzinskoj stanici bez bilo kakvih naknadnih troškova. Pored ovoga predmet ovog TZ je i održavanje u garantnom roku.

Garantni rok na modeme kao i na radove mora biti minimalno 12 mjeseci. Garantni rok počinje teći od datuma ugradnje odnosno datuma na radnom nalogu G-Petrol-a. Svi periodični servisi koje preporućuje proizvođač su u obavezi dobavljača, te nikakvi naknadni troškovi neće biti priznati.

**U ponuđenu cijenu ulaze svi troškovi nabavke, ugradnje i povezivanja te se nikakvi naknadni troškovi neće priznavati.**

**SERVISIRANJE I REZERVNI DIJELOVI**

Za vrijeme trajanja garantnog roka, svi kvarovi na modemima kao i slanja AMN izvještaja koji nisu prouzrokovani nepravilnim rukovanjem ili nemarom operatera, u nadležnosti su dobavljača, odnosno isti je dužan da modeme stavi u ispravno stanje najkasnije 12 h od trenutka zaprimanja prijave kvara od odgovornih osoba G-Petrol-a. U toku garantnog roka prijavu kvara naručioc prijavljuje ugovorenom dobavljaču ove opreme sa kojim je G-Petrol potpisao ugovor o nabavci.

**FAKTURISANJE**

Fakturisanje od strane dobavljača prema naručiocu vrši se odmah po izvršenoj usluzi, a po obostranom potpisivanju Zapisnika o izvršenoj usluzi.

Račun treba da, pored zakonski obaveznih naznaka, sadrži broj ugovor.

**U prilogu Računa treba da se nalazi:**

1. Potpisan i ovjereni Radni nalog G-Petrola;
2. Potpisan zapisnik o izvršenoj usluzi;

**VRIJEME ZA REALIZACIJU PROJEKTA– ROK**

Dozvoljeno vrijeme isporuke opreme, ugradnje i puštanje u funkciju je 30 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora ili od potvrde o izboru dobavljača, u kojem dobavljač treba u potpunosti izvršiti ugradnju uz potpunu funkcionalnost na sve predmetne lokacije, bez naknadnih dodatnih radova i troškova.

Ovaj rok može se produžiti u izuzetnim slučajevima uz saglasnost odgovornog lica G-Petrola.

**UGOVORENA KAZNA**

Ugovorena kazna je mehanizam zaštite naručioca u slučaju da dobavljač ne izvrši uslugu popravke modema u definisanom roku te ukoliko ne izvrši realizaciju projekta u prethodno definisanom roku – u dijelu „VRIJEME ZA REALIZACIJU PROJEKTA-ROK“.

**U slučaju prekoračenja roka kod dovođenja modema u ispravno stanje iznos ugovorene kazne je 50 KM za svaki sat zakašnjenja.**

Dodatna Ugovorena kazna se obračunava za slučaj da je prekoračenje roka za izvođenje radova prouzrokovalo dodatnu štetu, odnosno troškove usljed nefunkcionisanja modema, kao i eventualne kazne nadležnih inspekcijskih organa.

Ugovorena kazna za prekoračenje **ugovorenog roka za realizaciju projekta nabavke i puštanja u rad novog sistema slanja AMN izvještaja je 200 KM** za svaki dan zakašnjenja, bez saglasnosti odgovornog lica G-Petrol.

U slučaju prekršaja i eventulanih kazni od strane inspekcijskih organa zbog neposjedovanja svih zakonom potrebnih dokumenata za modeme kao i tehničke specifikacije koju predmetni modemi moraju zadovoljavati, naručioc zadržava pravo da istu prefakturiše dobavljaču.

**USLOVI PONUDE**

Ponuda treba obuhvatiti:

* **Cijenu nabavke, isporuke i ugradnje modema po BS;**
* **Cijenu mjesečnog paušalnog iznosa koja podrazumijeva korištenje GSM kartice i podatkovnog prometa, tehničku podršku na daljinu te održavanje sustava kao i praćenje zakonskih izmjena i nadogradnji , izraženu u valuti KM, po Benzinskoj stanici (u toku garantnog roka).**

**TEHNIČKI ELIMINACIONI KRITERIJ ZA IZBOR DOBAVLJAČA**

Svaki dobavljač koji konkuriše za pružanje usluga održavanja, mora da zadovolji eliminacijske kriterije koji su dati u Tabeli 2 – Kvalifikacioni kriterijumi.

Tabela 2.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Br. | Kriterij | Dokumentacija koja se dostavlja |
| 1. | Posjedovanje licence /rješenja za održavanje AMN sistema za goriva na BS | Kopija rješenja/odobrenja koji dokazuje mogućnost održavanja ovih sistema |
| 2. | Pravo konkurisanja imaju dobavljači koji imaju minimum 2 godine iskustva na poslovima za koje konkurišu | Ovjerena potvrda od strane min dva Naručioca kojima je ponuđač pružao usluge u prethodne dvije godine |
| 3. | Dokaz da dobavljač posjeduje bar jednu servisnu ekipu. Servisna ekipa podrazumijeva jedno servisno vozilo i dva radnika-servisera koji su obučeni za ovu vrstu posla. | Potpisana izjava ponuđača na memorandumu kompanije |
| 4. | Prihvatanje načina obračuna onako kako je definisano Tehničkim zadatkom | Potpisana izjava ponuđača na memorandumu kompanije |

**Ovlaštena Kontakt osoba od strane G-Petrola:**

Admir Omerović

Menadžer za tehničku podršku i održavanje

G Petrol d.о.о. Sarajevo

Bosna i Hercegovina, Sarajevo, Marka Marulića 2, Lamela B,

tel: +387 33 944 902, mob: +387 065 418 842

E-mail: [admir.omerovic@nis.rs](mailto:admir.omerovic@nis.rs)